**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – МЕТАЛНИ СТЕЛАЖИ** |  |  |   |   |
| 1 | Метални стелажи с 6 рафта - поцинковани | 15 | д/ш/в120/32/250 | Сив - поцинковани | Рафтовете при пълно натоварване да не провисват. Да позволяват свободно разглобяване и многократен монтаж. Необходима носимоспособност – 150 кг за всеки рафт.  |

 **ДОПЪЛНИТЕЛНИ И УТОЧНЯВАЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛАГАНИТЕ СТЕЛАЖИ**

Стелажите да позволяват многократен монтаж. Да са с носимоспособност минимум 150 кг. на един рафт.

Повърхностната обработка на конструкционните стомани да е горещо поцинкована.

Стелажите да отговарят на всички норми за безопасност и ергономичност.