**Приложение №1**

**Техническа спецификация:**

**Климатик**

|  |  |
| --- | --- |
| **BTU** | ≥ 12 000 |
| **Тип** | сплит, стенен |
| **Отдавана мощност (охлаждане)** | ≥ 3,5 kW |
| **Отдавана мощност (отопление)** | ≥ 3,5 kW |
| **Консумирана мощност (охлаждане)** | ≤ 1.2kW |
| **Консумирана мощност (отопление)** | ≤ 1.2kW |
| **Захранване  (V-Hz)** | 220-240V - 50Hz |
| **Енергиен клас (охлаждане/отопление)** | А/А или по-добър |
| **Нива на шум (db)** | вътрешно тяло ≤40 db  външно тяло ≤ 55 db |
| **Хладилен агент** | R410a |